**Wykaz sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego obecność napięcia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa sprzętu | Lp. | Nazwa Sprzętu ochronnego | Podlega ewidencji | Podlega badaniom okresowym |
| Wskazujący obecność napięcia | 1 | Wskaźnik napięcia powyżej 1kV akustyczno-optyczny; akustyczne, optyczne | X | X |
| 2 | Wskaźnik napięcia do 1kV akustyczno-optyczny; akustyczne, optyczne | X | X |
| 3 | Wskaźnik napięcia akustyczny i optyczny dwubiegunowy - nN | X |  |
| 4 | Uzgadniacze faz | X | X |
| 5 | Uzgadniacze faz SN - specjalnego wykonania, jednobiegunowe SN, dwubiegunowe SN | X | X |
| 6 | Wskaźnik napięcia - układy stacjonarne rozdzielnic osłoniętych SN | X |  |
| 7 | Wskaźnik kontrolny obecności napięcia | X |  |
| Chroniący przed pojawieniem się napięcia | 8 | Uziemiacze przenośne | X |  |
| 9 | Uziemiacze przenośne- SN - z drążkami izolacyjnymi | X | X |
| 10 | Uziemiacze przenośne- nN | X |  |
| 11 | Uziemiacze specjalne dla NLK | X |  |
| 12 | Zaciski do zakładania Uziemiaczy dla NLK |  |  |
| 13 | Sondy uziemiające (dla słupów bez uziemionych wyprowadzeń konstrukcji) |  |  |
| 14 | Uziemiacz przenośny lekki do linii WN | X |  |
| 15 | Uziemiacz przenośny lekki do 1kV | X |  |
| 16 | Zwieracze przenośne | X |  |
| 17 | Zwieracz przenośny lekki do 1kV | X |  |
| Izolujący | 18 | Chwytaki manewrowe i kleszcze do bezpieczników powyżej 1 kV | X | X |
| 19 | Drążki izolacyjne powyżej 1 kV | X | X |
| 20 | Uchwyty izolacyjne z rękawem skórzanym do wymiany bezpieczników mocy do 1kV | X |  |
| 21 | Dywaniki i chodniki gumowe |  |  |
| 22 | Półbuty, kalosze elektroizolacyjne | X | X |
| 23 | Rękawice elektroizolacyjne | X | X |
| 24 | Rękawice skórzane do pracy na urządzeniach do 1kV | X |  |
| 25 | Hełm ochronny elektroizolacyjny z przeciwłukową ochroną twarzy | X |  |
| 26 | Hełm ochronny elektroizolacyjny | X |  |
| 27 | Osłony przeciwuderzeniowe i przeciwtermiczne | X |  |